# Register map

Автоматически сгенерировано с помощью программы regmapGen.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип доступа | Описание |
| rw | Read and Write |
| rw1c | Read and Write 1 to Clear |
| rw1s | Read and Write 1 to Set |
| ro | Read Only |
| roc | Read Only to Clear |
| roll | Read Only / Latch Low |
| rolh | Read Only / Latch High |
| wo | Write only |
| wosc | Write Only / Self Clear |

## **Регистры и команды**

**Базовый адрес**

0x00000000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имя регистра | Адрес | Описание |
| [DATA](#data) | 0x0004 | Data register |
| [STAT](#stat) | 0x000c | Status register |
| [CTRL](#ctrl) | 0x0010 | Control register |
| [LPMODE](#lpmode) | 0x0014 | Low power mode control |
| [INTSTAT](#intstat) | 0x0020 | Interrupt status register |
| [ID](#id) | 0x0040 | IP-core ID register |

### **DATA**

**Описание**

Data register

**Смещение адреса**

0x0004

**Значение при сбросе**

0x00000000



*Таблица 1* - Описание полей регистра DATA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя поля | Биты | Тип | Reset | Описание |
| - | 31:18 | - | 0x000 | Reserved |
| PERR | 17 | rolh | 0x0 | Parity error flag. Read to clear. |
| FERR | 16 | rolh | 0x0 | Frame error flag. Read to clear. |
| - | 15:8 | - | 0x00 | Reserved |
| FIFO | 7:0 | rw | 0x00 | Write to push value to TX FIFO, read to get data from RX FIFO |

### **STAT**

**Описание**

Status register

**Смещение адреса**

0x000c

**Значение при сбросе**

0x00000000



*Таблица 2* - Описание полей регистра STAT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя поля | Биты | Тип | Reset | Описание |
| - | 31:9 | - | 0x00000 | Reserved |
| TXF | 8 | ro | 0x0 | TX FIFO is full |
| - | 7:5 | - | 0x0 | Reserved |
| RXE | 4 | ro | 0x0 | RX FIFO is empty |
| - | 3 | - | 0x0 | Reserved |
| BUSY | 2 | ro | 0x0 | Transciever is busy |

### **CTRL**

**Описание**

Control register

**Смещение адреса**

0x0010

**Значение при сбросе**

0x00000000



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя поля | Биты | Тип | Reset | Описание |
| - | 31:7 | - | 0x000000 | Reserved |
| TXST | 6 | wosc | 0x0 | Force transmission start |
| RXEN | 5 | rw | 0x0 | Receiver enable. Can be disabled by hardware on error. |
| TXEN | 4 | rw | 0x0 | Transmitter enable. Can be disabled by hardware on error. |
| - | 3:2 | - | 0x0 | Reserved |
| BAUD | 1:0 | rw | 0x0 | Baudrate value |

Enumerated значения для CTRL.BAUD.

*Таблица 3* - Описание полей регистра CTRL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имя enum | Значение | Описание |
| B9600 | 0x0 | 9600 baud |
| B38400 | 0x1 | 38400 baud |
| B115200 | 0x2 | 115200 baud |

### **LPMODE**

**Описание**

Low power mode control

**Смещение адреса**

0x0014

**Значение при сбросе**

0x00000000



*Таблица 4* - Описание полей регистра LPMODE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя поля | Биты | Тип | Reset | Описание |
| EN | 31 | rw | 0x0 | Low power mode enable |
| - | 30:8 | - | 0x00000 | Reserved |
| DIV | 7:0 | rw | 0x00 | Clock divider in low power mode |

### **INTSTAT**

**Описание**

Interrupt status register

**Смещение адреса**

0x0020

**Значение при сбросе**

0x00000000



*Таблица 5* - Описание полей регистра INTSTAT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя поля | Биты | Тип | Reset | Описание |
| - | 31:2 | - | 0x0000000 | Reserved |
| RX | 1 | rw1c | 0x0 | Receiver interrupt. Write 1 to clear. |
| TX | 0 | rw1c | 0x0 | Transmitter interrupt flag. Write 1 to clear. |

### **ID**

**Описание**

IP-core ID register

**Смещение адреса**

0x0040

**Значение при сбросе**

0xcafe0666



*Таблица 6* - Описание полей регистра ID

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя поля | Биты | Тип | Reset | Описание |
| UID | 31:0 | ro | 0xcafe0666 | Unique ID |